|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| 082 | 608E | (число) | Результат (D) |
| 083 | A08C | LD 08C | Загружает значение из ячейки 08С в аккумулятор |
| 084 | 308D | OR 08D | Записывает в аккумулятор результат выполнения логического «ИЛИ» на числе из ячейки 08D и числа в аккумуляторе |
| 085 | E08B | ST 08B | Сохраняет значения на аккумуляторе в ячейку 08B |
| 086 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 087 | 608E | SUB 08E | Вычитает из значения на аккумуляторе (сейчас 0) значение из ячейки 08E и записывает результат в аккумулятор |
| 088 | 408B | ADD 08B | Прибавляет к значению на аккумуляторе значение из ячейки 08B |
| 089 | E082 | ST 082 | Сохраняет значения на аккумуляторе в ячейку 082 |
| 08A | 0100 | HLT | Отключение тактового генератора и переход в пультовый режим |
| 08B | A08C | (число) | (a˅b) |
| 08C | A08C | (число) | Число a |
| 08D | E082 | (число) | Число b |
| 08E | 0100 | (число) | Число c |

(08С˅08D)-08E

D=(a˅b)-c